**............................................................... Т ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ СУУРИЛУУЛАХ, АЖЛЫН ҮНИЙН САНАЛ БҮХИЙ ХҮСНЭГТ**

 **ОГНОО 2017/08 /21 /**

**ХЭНД: …................................... БЭЛТГЭСЭН:**

 **Ж.БАТБОЛД / 99071182/**

 **Үнийн саналын талаар тодруулах зүйл**

 **Гарвал дээрх утсаар хандана уу**

**Манай “Классик Сити”ХХК-нь …....................................................т гал хулгайн дохиолол суурилуулах үнийн хүснэгтийг гарган илгээж байна.Үнийн хүснэгтийг Израйль улсын PIMA элекроникс ХХК-ны брэндын тоног төхөөрөмжийн шийдлээр боловсрууллаа. Ажлын хүрээнд дараах зүйлийг хийж гүйцэтгэнэ. Баталгаат хугацаа 2 жил байна.**

**Үнийн саналыг дараах хүснэгтээс үзнэ үү:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зориулалт** **Үзүүлэлт** |  **Тоног төхөөрөмж** | **Хэмжээ****загвар** | **Тоо/Ш** | **Нэгж** **Үнэ** | **Нийт үнэ** |
|  |  **Хулгайн дохиололын холбох төхөөрөмжүүд** |
| **1** | **Хяналтын хайрцаг /дохиолоын ерөнхий шит/** | **Captain-6** | **Ш** |  | **245 000** |  |
|  | **Хяналтын хайрцаг /дохиолоын ерөнхий шит** |  **Captain-8** **Hunter- pro**  |  **Ш** |  | **320 000** |  |
|  | **-Холболтын 6 ба 8 зонтой 40 ба 80 мэдрэгч холбох боломжтой****-1-8 обьектонд хуваан ажиллах боломжтой****-1-8 хэрэглэгч тусдаа код авч ашиглах боломжтой****-Дохиололын пульт, болон 1-3 гар утасруу дуудлага болон мессеж хэлбэрээр мэдээлэл авах боломжтой****-зона өргөтгөгч холбох юм бол 96 зона болох боломжтой** |  |
| **2** | **Удирдлагын кодлогч гар** | **RX-406** | **Ш** |  | **110 000** |  |
|  | **Удирдлагын кодлогч гар** | **RX-400** | **Ш** |  | **160 000** |  |
|  | **-Дохиололын обьктыг удирдлагын гараар код хийж идэвхжүүлж код хийж идэвхгүй болгох үүрэгтэй.****- RX-406 гар нь дэлгэцгүй бага зэрэгийн обьектонд ашиглахад тохиромжтой****- RX-400 гар нь дэлгэцтэй бөгөөд том хэмжээний обьектонд ашиглаж хэрэглэгч өөрөө программ хийх боломжтой.** |  |  |
| **3** | **Мэдээлэл дамжуулах**  **Төхөөрөмж** | **GSM-200** | **ш** |  | **330 000** |  |
|  | **Мэдээлэл дамжуулах**  **Төхөөрөмж** | **GSM терминал** | **ш** |  | **210 000** |  |
|  | **-Суурин утасгүй болон орох боломжгүй газруудад мэдээлэл дамжуулах зориулалттай.** **- GSM-200 нь мессеж хэлбэрээр** **- GSM терминал нь дуудлага хэлбэрээр мэдээлэл дамжуулна.** |  |  |
| **4** | **Хөдөлгөөн мэдрэгч** | **DC-1000** |  **ш** |  | **24 000** |  |
|  | **Чимээ мэдрэгч** |  **Paradox** |  **ш** |  | **22 000** |  |
|  | **-Хөдөлгөөн мэдрэгч нь 75 градусаар 10м зайд мэдрэх чадалтай.****-Чимээ мэдрэгч нь цонх, шил хагарахад мэдрэх хүчин чадалтай.** |  |  |
| **5** | **Галын утаа, болон дулаан мэдрэгч** |  **ИП-212** |  **Ш** |  | **25 000** |  |
|  | **-Нийт боломжит талбай 25-30мкв талбай****-Мэдрэх утааны даралт 0.05-0.2 дБ/М****-Ажиллах темпратур** **-30... +50 градус** |  |  |
| **6** | **Тог баригч батарей** |  **HITACHI** |  **Ш** |  |  **36 000** |  |
|  | **-Тог тасарсан үед тоног төхөөрөмжийг тогоор тэжээх үүрэгтэй. 12v7.5a /**мэдрэгчийн тооноос хамаарч тог барина**/** | C:\Users\user\Desktop\Pima-Izrael-HUNTER-PRO-8144_p1634.jpg |
| **7** | **Тэжээлийн блок**  |  **ББП-20м** |  **ш** |  | **120 000** |  |
|  | **-Олон мэдрэгч холбосон тохиололдолд хүчдэл өсгөхөд ашиглана.** |   |
| **8** | **Дуут дохио** |  **SIREN** |  **Ш** |  |  **26 000** |  |
| **9** | **Кабель утас** |  **UTP** |  **М** |  |  **600**  |  |
| **10** |  **Туслах матерал** | **Утас далдлагч,PVC хоолой Г/M** |  |
| **11** |  **Нийт үнэ** | **Камер тавихад шаардлагатай бүх тоног төрөөрөмжийн үнэ** |  |
| **12** | **Суурилуулалтын хөлс**  **10%** | **Очиж суурилуулах үнэ орсон** |  |
| **13** |  **НӨАТ 10%** |  |  |
| **14** |  **Бүгд үнэ** |  |  |

 **Дохиолол хамгаалалтанд авч 24 цагийн ПУЛЬТЭНД холбож эргэж тойрч хамгаалах сарын хураамж ........................ НӨАТ ....................төгрөг бүгд ................. төгрөг болно.**