**............................................................... Т ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ СУУРИЛУУЛАХ, АЖЛЫН ҮНИЙН САНАЛ БҮХИЙ ХҮСНЭГТ**

**ОГНОО 2017/08 /21 /**

**ХЭНД: …................................... БЭЛТГЭСЭН:**

**Ж.БАТБОЛД / 99071182/**

**Үнийн саналын талаар тодруулах зүйл**

**Гарвал дээрх утсаар хандана уу**

**Манай “Классик Сити”ХХК-нь …....................................................т гал хулгайн дохиолол суурилуулах үнийн хүснэгтийг гарган илгээж байна.Үнийн хүснэгтийг Израйль улсын PIMA элекроникс ХХК-ны брэндын тоног төхөөрөмжийн шийдлээр боловсрууллаа. Ажлын хүрээнд дараах зүйлийг хийж гүйцэтгэнэ. Баталгаат хугацаа 2 жил байна.**

**Үнийн саналыг дараах хүснэгтээс үзнэ үү:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зориулалт**  **Үзүүлэлт** | **Тоног төхөөрөмж** | | **Хэмжээ**  **загвар** | | | | | | | **Тоо/Ш** | | | | | | | | **Нэгж**  **Үнэ** | | | | **Нийт үнэ** | | |
|  | **Хулгайн дохиололын холбох төхөөрөмжүүд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Хяналтын хайрцаг /дохиолоын ерөнхий шит/** | **Captain-6** | | | **Ш** | | | | | |  | | | | | | | | **245 000** | | | |  | | |
|  | **Хяналтын хайрцаг /дохиолоын ерөнхий шит** | **Captain-8**  **Hunter- pro** | | | **Ш** | | | | | |  | | | | | | | | **320 000** | | | |  | | |
|  | **-Холболтын 6 ба 8 зонтой 40 ба 80 мэдрэгч холбох боломжтой**  **-1-8 обьектонд хуваан ажиллах боломжтой**  **-1-8 хэрэглэгч тусдаа код авч ашиглах боломжтой**  **-Дохиололын пульт, болон 1-3 гар утасруу дуудлага болон мессеж хэлбэрээр мэдээлэл авах боломжтой**  **-зона өргөтгөгч холбох юм бол 96 зона болох боломжтой** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Удирдлагын кодлогч гар** | **RX-406** | | | **Ш** | | | | | |  | | | | | | | **110 000** | | | |  | | | |
|  | **Удирдлагын кодлогч гар** | **RX-400** | | | **Ш** | | | | | |  | | | | | | | **160 000** | | | |  | | | |
|  | **-Дохиололын обьктыг удирдлагын гараар код хийж идэвхжүүлж код хийж идэвхгүй болгох үүрэгтэй.**  **- RX-406 гар нь дэлгэцгүй бага зэрэгийн обьектонд ашиглахад тохиромжтой**  **- RX-400 гар нь дэлгэцтэй бөгөөд том хэмжээний обьектонд ашиглаж хэрэглэгч өөрөө программ хийх боломжтой.** |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Мэдээлэл дамжуулах**  **Төхөөрөмж** | **GSM-200** | | | | | | | | **ш** | | | |  | | | | | | **330 000** | | | |  | |
|  | **Мэдээлэл дамжуулах**  **Төхөөрөмж** | **GSM терминал** | | | | | | | | **ш** | | | |  | | | | | | **210 000** | | | |  | |
|  | **-Суурин утасгүй болон орох боломжгүй газруудад мэдээлэл дамжуулах зориулалттай.**  **- GSM-200 нь мессеж хэлбэрээр**  **- GSM терминал нь дуудлага хэлбэрээр мэдээлэл дамжуулна.** |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **4** | **Хөдөлгөөн мэдрэгч** | **DC-1000** | | | | | | **ш** | | | |  | | | | | | | | **24 000** | | | |  | |
|  | **Чимээ мэдрэгч** | **Paradox** | | | | | **ш** | | | | |  | | | | | | | | **22 000** | | | |  | |
|  | **-Хөдөлгөөн мэдрэгч нь 75 градусаар 10м зайд мэдрэх чадалтай.**  **-Чимээ мэдрэгч нь цонх, шил хагарахад мэдрэх хүчин чадалтай.** |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **5** | **Галын утаа, болон дулаан мэдрэгч** | **ИП-212** | | | | | | | **Ш** | | | | |  | | | | | | | **25 000** | | | |  |
|  | **-Нийт боломжит талбай 25-30мкв талбай**  **-Мэдрэх утааны даралт 0.05-0.2 дБ/М**  **-Ажиллах темпратур**  **-30... +50 градус** |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **6** | **Тог баригч батарей** | **HITACHI** | | | | | | | **Ш** | | | | |  | | | | | | | **36 000** | | | |  |
|  | **-Тог тасарсан үед тоног төхөөрөмжийг тогоор тэжээх үүрэгтэй. 12v7.5a /**мэдрэгчийн тооноос хамаарч тог барина**/** | C:\Users\user\Desktop\Pima-Izrael-HUNTER-PRO-8144_p1634.jpg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **Тэжээлийн блок** | **ББП-20м** | | | | **ш** | | | | | | | | |  | | | | | | **120 000** | | |  | |
|  | **-Олон мэдрэгч холбосон тохиололдолд хүчдэл өсгөхөд ашиглана.** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **Дуут дохио** | **SIREN** | **Ш** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **26 000** | | | |  |
| **9** | **Кабель утас** | **UTP** | **М** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **600** | | | |  |
| **10** | **Туслах матерал** | **Утас далдлагч,PVC хоолой Г/M** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **11** | **Нийт үнэ** | **Камер тавихад шаардлагатай бүх тоног төрөөрөмжийн үнэ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **12** | **Суурилуулалтын хөлс**  **10%** | **Очиж суурилуулах үнэ орсон** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **13** | **НӨАТ 10%** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **14** | **Бүгд үнэ** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |

**Дохиолол хамгаалалтанд авч 24 цагийн ПУЛЬТЭНД холбож эргэж тойрч хамгаалах сарын хураамж ........................ НӨАТ ....................төгрөг бүгд ................. төгрөг болно.**